GBDK 2020 Docs 4.4.0 API Documentation for GBDK 2020

### - j -

- J_A : msx.h , gb.h , sms.h , nes.h
- J_B : gb.h , sms.h , nes.h , msx.h
- J_DOWN : gb.h , msx.h , nes.h , sms.h
- J_LEFT : gb.h , msx.h , nes.h , sms.h
- J_RIGHT : gb.h , msx.h , nes.h , sms.h
- J_SELECT : sms.h , nes.h , gb.h , msx.h
- J_START : gb.h , msx.h , nes.h , sms.h
- J_UP : gb.h , msx.h , nes.h , sms.h
- JOY_IFLAG : gb.h , sms.h , msx.h
- JOY_P1_DOWN : hardware.h
- JOY_P1_LEFT : hardware.h
- JOY_P1_LIGHT : hardware.h
- JOY_P1_MD_A : hardware.h
- JOY_P1_MD_MODE : hardware.h
- JOY_P1_MD_START : hardware.h
- JOY_P1_MD_X : hardware.h
- JOY_P1_MD_Y : hardware.h
- JOY_P1_MD_Z : hardware.h
- JOY_P1_RIGHT : hardware.h
- JOY_P1_SW1 : hardware.h
- JOY_P1_SW2 : hardware.h
- JOY_P1_TH_DIR_IN : hardware.h
- JOY_P1_TH_DIR_OUT : hardware.h
- JOY_P1_TH_OUT_HI : hardware.h
- JOY_P1_TH_OUT_LO : hardware.h
- JOY_P1_TR_DIR_IN : hardware.h
- JOY_P1_TR_DIR_OUT : hardware.h
- JOY_P1_TR_OUT_HI : hardware.h
- JOY_P1_TR_OUT_LO : hardware.h
- JOY_P1_TRIGGER : hardware.h
- JOY_P1_UP : hardware.h
- JOY_P2_DOWN : hardware.h
- JOY_P2_LEFT : hardware.h
- JOY_P2_LIGHT : hardware.h
- JOY_P2_MD_A : hardware.h
- JOY_P2_MD_MODE : hardware.h
- JOY_P2_MD_START : hardware.h
- JOY_P2_MD_X : hardware.h
- JOY_P2_MD_Y : hardware.h
- JOY_P2_MD_Z : hardware.h
- JOY_P2_RIGHT : hardware.h
- JOY_P2_SW1 : hardware.h
- JOY_P2_SW2 : hardware.h
- JOY_P2_TH_DIR_IN : hardware.h
- JOY_P2_TH_DIR_OUT : hardware.h
- JOY_P2_TH_OUT_HI : hardware.h
- JOY_P2_TH_OUT_LO : hardware.h
- JOY_P2_TR_DIR_IN : hardware.h
- JOY_P2_TR_DIR_OUT : hardware.h
- JOY_P2_TR_OUT_HI : hardware.h
- JOY_P2_TR_OUT_LO : hardware.h
- JOY_P2_TRIGGER : hardware.h
- JOY_P2_UP : hardware.h
- JOY_RESET : hardware.h
- JOY_TH_HI : hardware.h
- JOY_TH_LO : hardware.h