GBDK 2020 Docs 4.4.0 API Documentation for GBDK 2020

### - r -

- R0_CB_INPUT : hardware.h
- R0_CB_OUTPUT : hardware.h
- R0_DEFAULT : hardware.h
- R0_ES : hardware.h
- R0_ES_OFF : hardware.h
- R0_HSCRL : hardware.h
- R0_HSCRL_INH : hardware.h
- R0_IE1 : hardware.h
- R0_IE1_OFF : hardware.h
- R0_IE2 : hardware.h
- R0_IE2_OFF : hardware.h
- R0_LCB : hardware.h
- R0_NO_LCB : hardware.h
- R0_SCR_MODE1 : hardware.h
- R0_SCR_MODE2 : hardware.h
- R0_SCR_MODE3 : hardware.h
- R0_SS : hardware.h
- R0_SS_OFF : hardware.h
- R0_VSCRL : hardware.h
- R0_VSCRL_INH : hardware.h
- R10_INT_EVERY : hardware.h
- R10_INT_OFF : hardware.h
- R1_DEFAULT : hardware.h
- R1_DISP_OFF : hardware.h
- R1_DISP_ON : hardware.h
- R1_IE : hardware.h
- R1_IE_OFF : hardware.h
- R1_SCR_MODE1 : hardware.h
- R1_SCR_MODE2 : hardware.h
- R1_SCR_MODE3 : hardware.h
- R1_SPR_16X16 : hardware.h
- R1_SPR_8X16 : hardware.h
- R1_SPR_8X8 : hardware.h
- R1_SPR_MAG : hardware.h
- R1_SPR_MAG_OFF : hardware.h
- R2_MAP_0x0000 : hardware.h
- R2_MAP_0x0800 : hardware.h
- R2_MAP_0x1000 : hardware.h
- R2_MAP_0x1800 : hardware.h
- R2_MAP_0x2000 : hardware.h
- R2_MAP_0x2800 : hardware.h
- R2_MAP_0x3000 : hardware.h
- R2_MAP_0x3800 : hardware.h
- R5_SAT_0x1F00 : hardware.h
- R5_SAT_0x3F00 : hardware.h
- R5_SAT_MASK : hardware.h
- R6_BANK0 : hardware.h
- R6_BANK1 : hardware.h
- R6_DATA_0x0000 : hardware.h
- R6_DATA_0x2000 : hardware.h
- R7_COLOR_MASK : hardware.h
- RAMCTL_BANK : hardware.h
- RAMCTL_PROT : hardware.h
- RAMCTL_RAM : hardware.h
- RAMCTL_RO : hardware.h
- RAMCTL_ROM : hardware.h
- RAND_MAX : rand.h
- RANDW_MAX : rand.h
- rAUD1ENV : hardware.h
- rAUD1HIGH : hardware.h
- rAUD1LEN : hardware.h
- rAUD1LOW : hardware.h
- rAUD1SWEEP : hardware.h
- rAUD2ENV : hardware.h
- rAUD2HIGH : hardware.h
- rAUD2LEN : hardware.h
- rAUD2LOW : hardware.h
- rAUD3ENA : hardware.h
- rAUD3HIGH : hardware.h
- rAUD3LEN : hardware.h
- rAUD3LEVEL : hardware.h
- rAUD3LOW : hardware.h
- rAUD4ENV : hardware.h
- rAUD4GO : hardware.h
- rAUD4LEN : hardware.h
- rAUD4POLY : hardware.h
- rAUDENA : hardware.h
- rAUDTERM : hardware.h
- rAUDVOL : hardware.h
- rBCPD : hardware.h
- rBCPS : hardware.h
- rBGP : hardware.h
- rDIV : hardware.h
- rDMA : hardware.h
- RET_SIZE : setjmp.h
- RGB : cgb.h , nes.h
- RGB8 : cgb.h , nes.h
- RGB_AQUA : cgb.h , nes.h
- RGB_BLACK : cgb.h , nes.h
- RGB_BLUE : cgb.h , nes.h
- RGB_BROWN : cgb.h
- RGB_CYAN : cgb.h , nes.h
- RGB_DARKBLUE : cgb.h , nes.h
- RGB_DARKGRAY : cgb.h , nes.h
- RGB_DARKGREEN : cgb.h , nes.h
- RGB_DARKRED : cgb.h , nes.h
- RGB_DARKYELLOW : cgb.h , nes.h
- RGB_GREEN : cgb.h , nes.h
- RGB_LIGHTFLESH : cgb.h
- RGB_LIGHTGRAY : cgb.h , nes.h
- RGB_ORANGE : cgb.h
- RGB_PINK : cgb.h , nes.h
- RGB_PURPLE : cgb.h , nes.h
- RGB_RED : cgb.h , nes.h
- RGB_TEAL : cgb.h
- RGB_TO_NES : rgb_to_nes_macro.h
- RGB_WHITE : nes.h , cgb.h
- RGB_YELLOW : nes.h , cgb.h
- RGBHTML : cgb.h , nes.h
- rHDMA1 : hardware.h
- rHDMA2 : hardware.h
- rHDMA3 : hardware.h
- rHDMA4 : hardware.h
- rHDMA5 : hardware.h
- rIE : hardware.h
- rIF : hardware.h
- rKEY1 : hardware.h
- rLCDC : hardware.h
- RLE_STOP : rledecompress.h
- rLY : hardware.h
- rLYC : hardware.h
- rOBP0 : hardware.h
- rOBP1 : hardware.h
- rOCPD : hardware.h
- rOCPS : hardware.h
- rP1 : hardware.h
- rPCM12 : hardware.h
- rPCM34 : hardware.h
- RPF_DATAIN : hardware.h
- RPF_ENREAD : hardware.h
- RPF_WRITE_HI : hardware.h
- RPF_WRITE_LO : hardware.h
- rRP : hardware.h
- rSB : hardware.h
- rSC : hardware.h
- rSCX : hardware.h
- rSCY : hardware.h
- rSMBK : hardware.h
- rSPD : hardware.h
- rSTAT : hardware.h
- rSVBK : hardware.h
- rTAC : hardware.h
- rTIMA : hardware.h
- rTMA : hardware.h
- rVBK : hardware.h
- rWX : hardware.h
- rWY : hardware.h